Outbound IP addresses – delineated by “,”

20.50.231.46,20.54.184.164,20.54.184.181,20.54.185.23,20.54.185.49,20.54.185.144,20.50.2.8,51.124.49.60,51.124.49.105,51.124.49.198,51.124.51.136,51.124.52.134,51.124.52.172,51.124.52.248,51.124.54.120,51.124.54.195,51.124.55.21,51.124.55.117,51.124.55.209,20.50.231.46,20.54.184.164,20.54.184.181,20.54.185.23,20.54.185.49,20.54.185.144,20.93.245.248,20.93.246.58,20.93.246.81,20.93.246.195,20.93.242.96,20.93.246.235,20.50.2.8